**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I. Общие положения**

1.1. Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования Красноармейского муниципального района Саратовской области разработаны в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=E8688601335C198BF4B7EB0017B2F38E82DAC84B095685E8D50E9AB2A482CBC2BB16089720E172D41BT7K) Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Красноармейского муниципального района Саратовской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красноармейского муниципального района Саратовской области, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Красноармейский муниципальный район Саратовской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Красноармейский муниципальный район Саратовской области.

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования (далее - нормативы) разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Красноармейского муниципального района Саратовской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципального образования Красноармейский муниципальный район Саратовской области, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития района, предложений органов местного самоуправления.

1.3. Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития Красноармейского муниципального района Саратовской области, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Красноармейского муниципального района Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

**Раздел II. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования**

**2.1. Предельные значения Расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красноармейского муниципального района** **Саратовской области**

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Красноармейский муниципальный район Саратовской области установлены исходя из текущей обеспеченности муниципального образования Красноармейский муниципальный район Саратовской области объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития района, демографической ситуации и уровня жизни населения.

**2.1.1.Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения**

Таблица 1.2.1 (1). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области электроснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  **(наименование ресурса) \*** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Электроэнергия, электропотребление \*\* | кВт·ч / год на 1 чел. | 2400 | Не нормируется | |
| **2.** | Электроэнергия,  использование максимума электрической нагрузки \*\* | ч / год | 6380 |

***Примечания:***

1. \* Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. \*\* Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Таблица 1.2.1 (2). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области тепло-, газоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  **(наименование ресурса) \*** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения \*\* | м3 /мес.  на 1 чел. | 11,5 | Не нормируется | |
| **2.** | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей \*\* | м3 / мес.  на 1 чел. | 30 |
| **3.** | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / ме.  на 1 чел. | 17,5 |

***Примечания:***

1. \* Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. \*\* Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

Таблица 1.2.1 (3). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области водоснабжения населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  **(наименование ресурса) \*** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 140 \*\* | Не нормируется | |
| **2.** | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 \*\* |
| **3.** | С быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | л / сут. на 1 жителя | 200 \*\* |

Примечания:

1. \* Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. \*\* Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012.

Таблица 1.2.1 (4). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  **(наименование ресурса) \*** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется | |
| **2.** | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |
| **3.** | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3 / сут. с 1 га территории | 55 |

***Примечания:***

1. \* Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

**2.1.2.Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области транспорта**

Таблица 1.2.2. (1). Предельные значения расчетных показателей обеспеченности местами хранения личного автотранспорта населения городских округов, городских и сельских поселений Саратовской области.

| **№** | **Наименование объекта** | | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально**  **допустимый уровень**  **территориальной**  **доступности** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица**  **измерения** | **Величина** |
| **Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта** | | | | | | |
| **1** | - гостевая стоянка \*\* | | машино-мест на 1 000 жителей | 80 | пешеходная доступность, м. | 100 |
| **2** | - стоянки для временного хранения (в жилой зоне) | | машино-мест на 1 000 жителей | 95 | пешеходная доступность, м. | 800-1500 |
| **3** | - стоянка для постоянного хранения\* | Престижный | машино-мест на 1 квартиру | 1,6 | пешеходная доступность, м. | 800-1500 |
| Массовый | машино-мест на 1 квартиру | 1,2 |
| Социальный | машино-мест на 1 квартиру | 0,8 |
| **Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д** | | | | | | |
| **1** | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | | 100 служащих | 25 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **2** | Коммерческо-деловые центры и организации, офисные здания и помещения | | 100 служащих | 35 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **3** | Банки и банковские учреждения | | 100 служащих | 35 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **4** | Научно-исследовательские и проектные институты | | 100 сотрудников | 35 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **5** | Высшие учебные заведения | | 100 человек  (преподавателей, сотрудников и студентов, занятых в одну смену) | 35 | м пешеходная доступность, м. | 100 |
| **6** | Производственные здания и коммунально-складские объекты | | 100 сотрудников | 15 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **7** | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) с площадью торгового зала больше 200 м2 | | 100 кв.м торговой площади | 10 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **8** | Магазины с площадью торгового зала до 200 м2 | | 100 кв.м торговой площади | 3 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **9** | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | | 100 торговых мест | 10 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **10** | Объекты общественного питания (общегородского значения) | | 100 мест | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **11** | Гостиницы высшей категории | | 100 мест | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **12** | Прочие гостиницы | | 100 мест | 10 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **13** | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | | 100 мест или единовременных посетителей | 12 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **14** | Театры, концертные залы | | 100 мест или единовременных посетителей | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **15** | Киноцентры и кинотеатры | | 100 зрительских мест | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **16** | Поликлиники, амбулаторные учреждения,  специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи | | 100 посещений  в смену | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **17** | Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы | | 100 койко-мест | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **18** | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | | 100 мест на  трибунах | 10 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **19** | Железнодорожные вокзалы | | 100 пассажиров в час пик | 15 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **20** | Автовокзалы | | 100 пассажиров в час пик | 15 | пешеходная доступность, м. | 250 |
| **21** | Парки (общегородского значения) | | 100 единовременных  посетителей | 7 | пешеходная доступность, м. | 400 |
| **22** | Лесопарки и заповедники | | 100 единовременных  посетителей | 10 | пешеходная доступность, м. | 400 |
| **23** | Базы отдыха | | 100 посетителей | 15 | пешеходная доступность, м. | 400 |
| **24** | Дома отдыха, санатории, базы отдыха предприятий и турбазы | | 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 5 | пешеходная доступность, м. | 400 |
| **25** | Пляжи | | 100 посетителей | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |

***Примечания:***

Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

1. \* Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркин-гах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

Согласно СП 42.13330.2011 (п.5.6), класс комфортности жилья для расчета количества парковочных мест для постоянного хранения автомобилей устанавливается, исходя из таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, http://base.garant.ru/files/base/6180772/2962806625.png | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| Престижный  (бизнес - класс) | 40 | k = n + 1  k = n + 2 | http://base.garant.ru/files/base/6180772/594543160.png |
| Массовый  (эконом - класс) | 30 | k = n  k = n + 1 | http://base.garant.ru/files/base/6180772/464107393.png |
| Социальный  (муниципальное жилище) | 20 | k = n - 1  k = n | http://base.garant.ru/files/base/6180772/2109543938.png |
| Специализированный | - | k = n - 2  k = n- 1 | http://base.garant.ru/files/base/6180772/4201232449.png |
| **Примечания**  1 Общее число жилых комнат в квартире или доме k и численность проживающих людей n.  2 Специализированные типы жилища - дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы.  3 В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок.  4 Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. | | | |

2. \*\* На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

Таблица 1.2.2. (2). Предельные значения расчетных показателей

объектов дорожного сервиса

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Автозаправочные станции \* | объект / 500 автомобилей | 1 | Санитарно-защитная зона, м | 100\*\*  (класс IV) |
| **2.** | Станции технического обслуживания \* | объект / 1000 автомобилей | 1 | Санитарно-защитная зона, м | 50\*\*  (класс V) |

***Примечание:***

1. \* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения

2. \*\* Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Таблица 1.2.2. (3). Предельные значения расчетных показателей объектов,

предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и

организации транспортного обслуживания населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности** | | **Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица**  **измерения** | **Величина** |
| **1.** | Остановки общественного городского транспорта  - в жилой зоне (индивидуальная застройка) | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта, м | 800 | от входа в жилое здание, м | 300 (800) |
| - в общегородском центре | от объектов массового посещения, м | 250 |
| - в производственной и коммунально-складской зоне | от проходных, м | 400 |
| - в зонах массового отдыха и спорта | от главного входа, м | 800 |
| **2.** | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт.  предприятие | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |
| **3.** | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |

**2.1.3.Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области физической культуры и спорта**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) | Площадь, кв. м.  на 1 000 жителей | 631,62 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Кол-во мест на  1 000 жителей | 44,07 | Пешеходная доступность, м | 1 500 |
| **2.** | Бассейн крытый  (открытый) общего пользования | Площадь, кв. м. зеркала воды на 1 000 жителей | 75 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Кол-во мест на  1 000 жителей | 26,44 | Пешеходная доступность, м | 1 500 |
| **3.** | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадь помещения, кв. м. на 1 000 жителей | 120,06 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Кол-во мест на  1 000 жителей | 12,25 | Пешеходная доступность, м | 1 500 |
| **4.** | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Площадь помещения, кв. м. на 1 000 жителей | 41,1 | Пешеходная доступность, м | 500 |
| Кол-во мест на  1 000 жителей | 7,88 |
| **5.** | Спортивные школы | Кол-во мест на  1 000 детей в возрасте 6-15 лет | 54,23 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Пешеходная доступность, м | 1500 |

**2.1.4.Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области образования**

Таблица 1.2.4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица**  **измерения** | **Величина** |
| **1.** | Дошкольные образовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 63,9 | Пешеходная  доступность, м | 300 |
| **2.** | Общеобразовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 114,38 | Пешеходная  доступность, м | 500\* |
| **3.** | Организации дополнительного образования | Кол-во мест на 1 000 жителей | 95,95 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Пешеходная доступность, м | 1500 |

***Примечания:***

1. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 84% численности детей дошкольного возраста.

2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений до 500 м.

3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности до 750 м.

4. Допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа).

5. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

**2.1.5.Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области здравоохранения**

Таблица 1.2.5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица**  **измерения** | **Величина** |
| **1.** | Межрайонные больницы общего типа (в т. ч. детские) | Кол-во мест на 1 000 жителей | 1,81 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км. | 50 |
| Кол-во посещений в смену | 13 754,56 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 30 |
| Пешеходная доступность, м | 1000 |
| **2.** | Городские больницы (в т. ч. детские) | Кол-во мест на 1 000 жителей | 2,77 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 20 |
| Кол-во посещений в смену | 7 428 | Пешеходная доступность, м | 1000 |
| **3.** | Участковые больницы | Кол-во мест на 1 000 жителей | 1,81 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Кол-во посещений в смену | 604 |
| **4.** | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара (в т. ч. детские) | Кол-во посещений в смену | ▼ | Территориальная  доступность | ▼ |
| для городских округов | 16 893,3 | Транспортная доступность  в пределах населенных пунктов, мин. | 20 |
| Пешеходная доступность, м | 1000 |
| для муниципальных районов, городских и сельских поселений | 19 063,2 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км. | 30 |
| Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 20 |
| Пешеходная доступность, м | 1000 |
| **5.** | Стоматологическая поликлиника | Кол-во посещений в смену | 2 805 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км. | 50 |
| Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 30 |
| Пешеходная доступность, м | 1500 |
| **6.** | Фельдшерско-акушерский пункт | Кол-во,  объект на 1 000 жителей \* | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Пешеходная доступность, м | 1000 |
| **7.** | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | Кол-во автомобилей на 10 000 жителей | 1,09 | Транспортная доступность, мин. | 20 |

***Примечания:***

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

2. \*\* В населенных пунктах с числом жителей 100-300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

В населенных пунктах с числом жителей 301-1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001-2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

**2.1.6.Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области культуры и искусства**

Таблица 1.2.6.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица**  **измерения** | **Величина** | |
| **1.** | Досуговые центры, дома культуры | Площадь пола,  кв. м. на 1 000  жителей | 327,41 | Транспортная доступность, мин. | | 30 | |
| Кол-во мест на 1 000 жителей | 42,22 | Пешеходная доступность, м | | 1 500 | |
| **2.** | Клуб, учреждения клубного типа | Площадь пола,  кв. м. на 1 000  жителей | 25,53 | Транспортная доступность, мин. | | 20 | |
| Кол-во мест на 1 000 жителей | 12,1 | Пешеходная доступность, м | | 1 500 | |
| **3.** | Музеи, выставочные залы | Экспозиционная площадь, кв. м. на 1 000 жителей | 11,98 | Транспортная доступность, мин. | | 30 | |
| Кол-во мест на 1 000 жителей | 0,73 | Пешеходная доступность, м | | 1 500 | |
| **4.** | Кинотеатры, концертные залы | Площадь пола,  кв. м. на 1 000  жителей | 31,86 | Транспортная доступность, мин. | | 30 | |
| Кол-во мест на 1 000 жителей | 6,55 | Пешеходная доступность, м | | 1 500 | |
| **5.** | Районная библиотека | Площадь фондов-хранилищ, кв. м. на 1 000 жителей | 8,99 | Транспортная доступность, мин. | | 30 | |
| Кол-во мест в читальных залах на 1 000 жителей | 1,7 | Пешеходная доступность, м | | 1 500 | |
| **6.** | Городская / сельская библиотека | Площадь фондов-хранилищ, кв. м. на 1 000 жителей | 20,89 | Транспортная доступность, мин. | | 30 | |
| Кол-во мест в читальных залах на 1 000 жителей | 2,26 | Пешеходная доступность, м | | 2 000 | |

***Примечания:***

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

**2.1.7.Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти**

Таблица 1.2.7.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Помещения Администрации муниципального образования Саратовской области (муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения) | Кол-во сотрудников на 10 000 жителей | 5 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км. | 50 |
| Площадь помещений, кв. м. на сотрудника | 18 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 30 |
| **2.** | Муниципальный архив | Площадь хранения, кв. м. на 1 000 чел. обслуживаемого населения | 4 – 8 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км. | 50 |
| Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин. | 30 |

***Примечания:***

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

**2.1.8.Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов**

Таблица 1.2.8.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Полигон ТКО | га/1 тыс. т твердых бытовых отходов в год | 0,05\* | Санитарно-защитная зона, м | 500 |
| **2.** | Вывоз бытового мусора | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 | Пешеходная доступность, м | 100 |
| Кол-во контейнеров на площадку | 3-4\*\* |

***Примечания:***

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

2. \* Размер территории полигона для отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

3. \*\* Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

**2.1.9.Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг, мест захоронения**

Таблица 1.2.9.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Организации похоронного обслуживания населения | Кол-во, объект на 15000  жителей | 1 | Транспортная доступность, мин | 30 |
| **2.** | Кладбища традиционного захоронения | Площадь, га. на 1 000  жителей | 0,24 | Санитарно-защитная зона, м | 500 |

***Примечания:***

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Красноармейского муниципального районаСаратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

**2.1.10.Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в населенных пунктах при различных типах застройки**

Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Саратовской области, в том числев центральной исторической части регионального центра города Саратова определяется в соответствии с [таблицей 1.2.10](#sub_1001)

Таблица 1.1.10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Население, тыс. человек** | **городские населенные пункты, эт.** | | **сельские населенные пункты, эт.** |
|  | **Города** | **поселки городского типа** |  |
| от 15 до 50 | 7 | 5 | - |
| от 3 до 15 | 5 | 3 | 3 |
| от 1 до 3 | - | 3 | 3 |
| менее 1 | - | 3 | 3 |

Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности, установленных в таблице 1.1.10.(1), в следующих случаях:

- обеспечения завершения строительства объектов незавершенного строительства, по которым застройщиками не были в установленном порядке выполнены обязательства перед участниками строительства;

- строительства зданий и сооружений религиозного назначения;

- развития застроенных территорий;

- комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса;

- комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

- комплексного развития территории по инициативе органа местного самоуправления.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех минимально допустимых для данного населенного пункта расчетных показателей интенсивности использования территории:

- обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и социальной защиты населения;

- обеспеченности населения территориями транспортной инфраструктуры, включая места для хранения индивидуальных автомобилей, инженерной инфраструктуры, озелененными территориями общего пользования, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта.

Проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонение от предельных параметров по этажности, установленных в таблице 1.1.10.(1), в обязательном порядке подлежат рассмотрению на Градостроительном совете Саратовской области в порядке, установленном Правительством Саратовской области.

Под этажностью следует понимать количество надземных этажей, в том числе технического этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 2 м.

**Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей принятых в основной части нормативов**

**3.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красноармейского муниципального района Саратовской области**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красноармейского муниципального района Саратовской области установлены в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и на основании параметров и условий социально-экономического развития региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития области, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, приведенных в основной части местных нормативов градостроительного проектирования представлены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование объекта** | **Расчетный**  **показатель** | **Обоснование расчетного показателя** |
| **1** | **Объекты местного значения в области транспорта** | | |
| 1.1 | Автостанции | Показатель вместимости при суточном отправлении пассажиров | Установлен с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, РД 3107938-0181-94. Автовокзалы и пассажирские автостанции.  При суточном отправлении от 100 до 200 пассажиров, норма вместимости установлена 10 чел.  **Обоснование:** Норма вместимости автостанции принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (6-7% принимаем 6,5%). Так, среднее количество отправляемых пассажиров: (100 + 200) / 2 = 150;  вместимость автостанции: 150 х 0,065= **10** человек.  0,065 – доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций  При суточном отправлении от 200 до 400 пассажиров:  Среднее количество отправляемых пассажиров: (200 + 400) / 2 = 300;  вместимость автостанции: 300 х 0,065 х 1,25 = **25** человек.  0,065 – доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций  1,25 – поправочный коэффициент |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлен исходя из территориально пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных районов Саратовской области |
| 1.2 | Автотранспортные предприятия | Показатель вместимости единиц общественного автотранспорта, пассажиров | Установлен согласно Постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112  "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".  В качестве расчетного показателя принято значения минимальной вместимости единицы пассажирского автотранспорта – **36 мест**, согласно технических характеристик ТС. |
| Кол-во единиц общественного автотранспорта на 1 000 жителей | Установлено исходя из существующей системы автотранспортных предприятий, сведений о транспортно-пассажирских маршрутов, о демографической ситуации в регионе.  **Обоснование:** Так, количество единиц общественного автотранспорта на 1 жителя составляет: (2487 529 Х 1,006 / 36) / 2 487 529 = 0,0279  2 487 529 – Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек, проживающий на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  36 – Минимальная вместимость пассажирских автотранспортных средств составляет 36 мест (согласно техническим характеристикам).  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Приводим к расчетному показателю на 1000 жителей:  0, 0279 Х 1 000 = **27,9 ≈ 28** транспортных средств. |
| **2** | **Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий** | | |
| 2.1 | Пожарные депо,  посты пожарной охраны | Показатель обеспеченности при численности населения | Установлен в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны, НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. |
| Время прибытия первого подразделения пожарной охраны | Установлено в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, часть 1: «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут» |
| 2.2 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | Показатель вместимости (кв. м.) на 1 укрываемого | Установлен в соответствии с обязательными требованиями СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны». |
| Показатель вместимости (укрываемых) в каждом сооружении | Установлен в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны». |
| Показатель пешеходной доступности (радиус сбора укрываемых) | Регламентируется положениями  СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны |
| **3** | **Объекты местного значения в области здравоохранения** | | |
| 3.1 | Областные больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д. | Кол-во мест в стационарах на 1000 жителей | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  **Обоснование показателя**:  требуемое количество койко-мест составляет:3 511 х 1,006 / 2 487 529 = 0,00142  3 511 - По данным Министерства здравоохранения Саратовской области, суммарная мощность койко-мест в существующих учреждениях здравоохранения данного типа  2 487 529 – Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек, проживающий на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Приводим к расчетному показателю на 1000 жителей:  0,00142 х 1 000 = = **1,42 мест.** |
| Кол-во посещений в смену (в поликлиниках при объектах) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  По данным Министерства здравоохранения, режим работы поликлиник при больницах представляет собой 1 и 2 смены, в зависимости от учреждения. Для расчета принимаем средний показатель 1,5 смены. Таким образом среднее количество рабочих смен за месяц равно 1,5 х 20,5\* = 30,75 смены.  \*среднее количество рабочих дней в месяц с учетом всех выходных и праздничных дней в году.  Количество посещений в смену, которых не хватает (по умершим) составляет: (3 111 х 0,25 х 1,006) / 30,75 = 25,44 посещения в смену.  3 111 - По данным Росстата за январь 2016 г. количество умерших в Саратовской области от внешних причин.  0,25 - Ежегодно по разным причинам в поликлиники при объектах данного типа обращаются 25% населения Саратовской области (564 235 чел.).  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  30,75 – среднее количество рабочих смен за месяц (см. расчет выше)  Расчетное требуемое количество посещений в сменув поликлиниках при объектах составляет: 1 327 х 1,006 + 25,44 = **1360,4 посещений в смену** (на все объекты местного значения).  1 327 - По данным Министерством здравоохранения Саратовской области, текущая обеспеченность населения: поликлиники при больницах рассчитаны в совокупности на 1 327 пос./см по всем учреждениям.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  25,44 - Количество посещений в смену, которых не хватает (по умершим) |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлен исходя из текущего состояния развития региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений п. 10.4. табл.5. |
| 3.2 | Местная фармацевтическая сеть  - аптеки  - аптечные пункты | Кол-во (объект)  на 10 000 чел. | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  Установлены исходя из текущего состояния фармацевтической сети региона, демографических изменений, перспектив развития муниципальных образований, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения.  **Обоснование:**  Требуемое количество объектов на 1 человека: 1 673 х 1,006 / 2 487 529 = 0,00068  1 673 - По состоянию на 1 января 2016 г. на территории региона размещены 1673 аптеки и аптечных пункта.  2 487 529 – Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек, проживающий на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Приводим к расчетному показателю на 10000 жителей:  0,00068 х 10 000 = **7** объектов, из которых **3 – аптеки и 4 – аптечные пункты**. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлен исходя из текущего состояния развития района, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п. 10.4. табл.5 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | Кол-во (объект) на населенный пункт | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения.  п. 19.2-19.4. приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. №543н «Об утверждении Положения оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (с изменениями от 23 июня 2015 г. №361н, от 30 сентября 2015 г. №683н) |
| Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  СанПиН 2.1.3.2630 -10 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность'' |
| **4** | **Объекты местного значения в области образования** | | |
| 4.1 | Профессиональные образовательные организации (в т. ч. техникумы, училища, колледжи, лицеи) | Показатель обеспеченности (кол-во мест на 1 000 жителей) | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных учреждений региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, при использовании зонирования Саратовской области по уровню обеспеченности населения объектами местного значения с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02  **Обоснование** показателя обеспеченности:  Согласно сведений Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек в трудоспособном возрасте, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 1 415 293 жителей, численность населения, требующего получения профессионального образования в возрасте от 15 до 25 лет на 1 января 2016 г. составила 259 985 человек (см. исходные данные), из которых 25% получать образование будут в среднеспециальных учебных заведениях: 259 985 х 0,25 = 64 996.  Численность занятого населения по прогнозу Министерства труда, занятости и миграции к 2020 году составит 95,6% от трудоспособного населения: 1 415 293 х 0,956 = 1 353 020 человек.  Численность занятого населения, требующего переподготовки в связи с вынужденной сменой сферы деятельности или повышением квалификации составит: 1 353 020 х 0,05 = 67 651 человек.  0,05 – доля занятого населения, требующая переподготовки в связи с вынужденной сменой сферы деятельности или повышением квалификации  С учетом демографических изменений в разрезе Саратовской области, требуемое количество мест в профессиональных образовательных организациях составляет: (64 996 + 67 651) х 1,006 х 0,3 = 40 032,9 мест.  64 996 – см. расчет выше  67 651 – см. расчет выше  0,3 - поправочный коэффициент, связанный с разновременным характером обучения  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Требуемое (расчетное) количество мест на 1 000 чел.: 40 032,9 / 2 487 529 х 1 000 = **16,09 мест**.  2 487 529 – Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек, проживающий на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п. 10.4. табл.5, п. 10.5 с учетом текущих пространственно-территориальных особенностей размещения объектов. |
| 4.2 | Общеобразовательные организации (гимназии, учреждения с углубленным изучением отдельных предметов, кадетские учреждения) | Показатель обеспеченности (кол-во мест на 1 000 жителей) | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02  **Обоснование** показателя обеспеченности:  С учетом демографических изменений в разрезе Саратовской области, требуемое количество мест в общеобразовательных организациях местного значения составляет:  44 110 Х 1,006 = 44 374,7 мест.  44 110 - Согласно данным Министерства образования Саратовской области, количество учащихся в учебных заведениях данного типа  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Требуемое (расчетное) количество мест на 1 000 чел.: (44 110 / 2 487 529) х 1 000= **17,73 мест**.  2 487 529 – Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек, проживающий на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п. 10.4. табл.5, п. 10.5. |
| 4.3 | Образовательные организации дополнительного образования | Показатель обеспеченности (кол-во мест на 1 000 жителей) | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02  **Обоснование** показателя обеспеченности:  С учетом демографических изменений в разрезе Саратовской области, требуемое количество мест в коррекционных школах составляет: 10 494 Х 1,006 Х 0,3 = 3 167 мест.  10 494 - Согласно сведений Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек в возрасте от 7 до 18 лет (городское население), проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 262 356 жителей. Дополнительное образование в учреждениях регионального значения будут не более 4%: 262 356 Х 0,04= 10 494 чел.  0,3 - поправочный коэффициент, связанный с разновременным характером обучения  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения Саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Требуемое (расчетное) количество мест на 1 000 чел.:3 167 / 1 000 = **3,2 места**. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п. 10.4. табл.5, п. 10.5. |
| **5.** | **Объекты местного значения в области социального обслуживания населения Саратовской области** | | |
| 5.1 | Интернаты, дома-интернаты, в т.ч. психоневрологические, для престарелых и инвалидов и пр. | Показатель обеспеченности, кол-во мест на 1 000 жителей | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 г. n 219  Установлен исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  **Обоснование:**  Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г., составило 2 487 529 жителей, количество человек в возрасте старше 75 лет – 185 099 жителей (см. исходные данные).  Из жителей в возрасте от 75 лет, до 15 % нуждаются в постороннем уходе: 185 099 х 0,15 = 27 765 человек.  Из остальных жителей области около 0,7 % - относятся к маломобильным категориям граждан, нуждающимся в постоянном уходе посторонних лиц: (2 487 529 – 185 099) х 0,007 = 16 117 человек.  Таким образом общее количество человек, нуждающихся в постоянном уходе равно: 27 765 + 16 117 = 43 882.  70% получают необходимый уход в домашних условиях, остальным 30% необходимы места в специализированных учреждениях социального обслуживания.  Требуемое количество мест, с учетом повышения социального уровня жителей региона, текущего уровня обеспеченности и демографических изменений, составляет: 43 882 х 0,3 х 1,006 = 13 243  43 882 - общее количество человек, нуждающихся в постоянном уходе (см. расчет выше)  0,3 – доля человек, нуждающихся в постоянном уходе, которым необходимы места в специализированных учреждениях социального обслуживания.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Требуемое (расчетное) количество мест на 1000 чел.:  13 243 / 2 487 529 х 1000 = **5, 32 мест**  2 487 529 – Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек, проживающий на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель территориальной доступности объекта | Установлен исходя из расчета размещения объекта в каждом муниципальном районе области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов. |
| 5.2 | Центры социальной адаптации, социально-оздоровительные центры, комплексные центры социального обслуживания населения | Показатель обеспеченности, кол-во мест на  1000 жителей | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 г. n 219  Текущая обеспеченность населения Саратовской области центрами адаптации и социальной поддержки: (2 276 / 2 487 529) Х 1000 = 0,91 мест на 1 000 жителей.  Требуемое кол-во мест с учетом повышения социального уровня жителей региона, текущего уровня обеспеченности и демографических изменений, а также с учетом ежемесячных посещений, составляет:151 995 х 1,006 х 0,2 = 30 581  151 995 - По данным министерства социального развития, численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки за счет средств консолидированного бюджета Саратовской области  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  0,2 – коэффициент, учитывающий единовременность посещения  Требуемое (расчетное) количество мест на 1000 чел.:  30 581 / 2 487 529 х 1000 = **12,3 мест.**  2 487 529 – Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек, проживающий на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель территориальной доступности объекта | Установлен исходя из расчета размещения объекта в каждом муниципальном районе области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов. |
| 5.3 | Реабилитационные центры и интернаты для детей с ограниченными возможностями | Показатель обеспеченности, кол-во мест на 1000 детей и подростков | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 г. n 219  Текущая обеспеченность населения Саратовской области центрами адаптации и социальной поддержки: (680 / 497 482) Х 1000 = 1,37 мест на 1 000 детей и подростков.  Требуемоекол-во мест с учетом повышения социального уровня жителей региона, текущего уровня обеспеченности и демографических изменений, а также с учетом ежемесячных посещений, составляет: 7 959 х 1,006 х 0,5 = 4 003 мест.  7 959 - Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г., составило 497 482 жителя (см. исходные данные).  Из них до 1,6 % с ограниченными возможностями: 497 482 х 0,016 = 7 959 человек.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  0,5 – коэффициент, учитывающий единовременность посещения  Требуемое (расчетное) количество мест на 1000 детей и подростков.:  4 003 / 497 482 х 1 000 = **8 мест.**  487 482 - Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016г. |
| Показатель территориальной доступности объекта | Установлен исходя из расчета размещения объекта в каждом муниципальном районе области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 5.4 | Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг населению | Показатель обеспеченности | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 г. n 219  1. Показатель количества объектов принят из расчета 38 объекта на Саратовскую область, по количеству муниципальных районов, т.е. **1 объект** на муниципальный район.  2. Обоснование показателя количества посещений в смену:  Требуемое количество посещений в смену, с учетом демографических изменений, в каждом центре составляет: 2 487 529 / 46 / 38 х 1,006 х 0,25 = **357,9 посещение в смену** на объект.  2 487 529 - Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  46 - кол-во смен в месяц  38 - кол-во муниципальных районов  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  0,25 - коэффициент, учитывающий единовременность посещений |
| Показатель территориальной доступности объекта | Установлен исходя из расчета размещения объекта в каждом муниципальном районе области для обслуживания их населения.  СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Приложение Ж). |
| 5.5 | Центры занятости населения | Показатель обеспеченности | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 г. n 219  1. Количество объектов.  38 объектов на Саратовскую область, по количеству муниципальных районов, т.е. **1 объект** на муниципальный район.  2.Обоснование показателя количества посещений в смену  Требуемое количество посещений в смену, с учетом демографических изменений, в каждом центре составляет: 1 182 500 х 0,01 / 38 х 1,006 х 0,25 = **78 посещений в смену.**  1 182 500 - Согласно прогнозам государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» количество человек трудоспособного возраста, проживающих на территории Саратовской области к 1 января 2020 г.  38 - кол-во муниципальных районов  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  0,01 – доля числа зарегистрированных безработных на 2025 г. (согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области , утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П. Приложение №1)  Требуемое (расчетное) количество сотрудников на 1000 человек трудоспособного населения:  0,25 - коэффициент, учитывающий единовременность посещений |
| Показатель территориальной доступности объекта | Установлен исходя из расчета размещения объекта в каждом муниципальном районе области для обслуживания их населения. |
| **6** | **Объекты местного значения в области культуры и искусства** | | |
| 6.1 | Региональные  выставочные залы  и музеи | Показатель обеспеченности | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.  Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение Ж. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.2 | Местная  (районная)  библиотека | Показатель обеспеченности | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.  **Обоснование** показателя обеспеченности:  Требуемая площадь фондов хранения составляет: 700 х 1,006 = 704,2м2.  700 - Согласно данным Министерства культуры, книжный фонд составляет 280 000 экземпляров. Согласно СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, норма площади хранения на 1000 экземпляров книжного фонда равна 2,5 м2. Следовательно, общая площадь хранения равна 280 х 2,5 = 700 м2.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Требуемая (расчетная) площадь фондов хранения на 10 000 жителей составляет:  704,2 / 2 487 529 х 10 000= **2,83 м2**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.3 | Образовательные учреждения  в области культуры и искусства | Показатель обеспеченности | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.  **Обоснование** показателя обеспеченности:  Расчетное требуемое количество мест составляет: 1 064 х 1,006 = 1 070,4 места.  1 064 - По данным Министерства культуры, текущая обеспеченность составляет 1064 мест.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 10 000 жителей составляет: 1 070,4 / 2 487 529 х 10 000= **4,3 места.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| **7** | **Объекты местного значения в области физической культуры и спорта** | | |
| 7.1 | Открытые спортивные плоскостные сооружения, в т. ч. стадион | Показатель обеспеченности (единовременная пропускная способность) | Установлены, исходя из текущей обеспеченности региона объектами спорта, в рамках муниципальных программ Саратовской области, требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение Ж, с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами спорта, с учетом муниципальных программ Саратовской области, требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 7.2 | Плавательный  комплекс (бассейн) | Показатель обеспеченности (площадь зеркала воды на 1 000 жителей) | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами спорта, в рамках муниципальных программ Саратовской области, требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение Ж. с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами спорта, с учетом муниципальных программ Саратовской области, требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 7.3 | Специализированные спортивные образовательные организации олимпийского резерва, в т. ч. детско-юношеские спортивные школы, колледжи | Показатель обеспеченности (кол-во мест) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586  **Обоснование** показателя обеспеченности:  Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 2 487 529 жителей (см. исходные данные).  Требуемое количество мест составляет: 9 211 х 1,006= 9 266 мест.  9 211 - Согласно данным Министерства молодежной политики, спорта и туризма, текущая обеспеченность объектами данного типа составляет: 15 школ олимпийского резерва, в которых занимаются 9 211 воспитанников.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1000 жителей составляет: 9 266 / 2 487 529 х 1000 = **3,72 мест.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом муниципальных программ Саратовской области, требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| **8** | **Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти в регионе** | | |
| 8.1 | Администрация  Красноармейского муниципального района Саратовской области | Показатель обеспеченности | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| Показатель транспортной доступности объекта |
| 8.2 | Районный архив | Показатель обеспеченности | Установлен с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  Расчетные показатели государственного архива разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».  СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлен с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 8.3 | Здания  Мировых судов | Показатель обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СП 152.13330.2012. Здания судов общей юрисдикции, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  **Обоснование показателя площади** помещений участков мировых судов:  Общая площадь помещений на 1 судью рассчитана в соответствии с Приложением М, СП 152.13330.2012. Здания судов общей юрисдикции, Таблица М.1: 12 кв. м. (кабинет начальника) + 9 (помещения для работников участка) + 6 (архив законченных дел + 9 (архив дел, находящихся в производстве) + 9 (помещение для ознакомления с материалами дел) + 12 (помещения для работы с посетителями) + 12 (для хранения вещественных доказательств) + 12 (приемная суда) + 12 (помещения аппаратных) + 9 (серверы и АТС) + 18 (для обслуживания техники) + 18 (для хранения юридической литературы) + 12 (для копировально-множительных работ) + 18 (для хранения документов и материальных ценностей участка) + 15 (для работников, обеспечивающих кадровую работу) = 183 кв. м.  Расчетный показатель суммарной площади помещений мировых судов – **185 кв. м. на 1 судью**. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, с учетом полномочий Саратовской области. |
| **9** | **Объекты местного значения в области обращения с отходами** | | |
| 9.1 | Полигон твердых коммунальных отходов | Показатель обеспеченности (мощность объектов) | Установлены исхо  дя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами.  Размер санитарно-защитной зоны для полигона ТКО принят в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038—01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов; п. 3.2., ч. 3: «Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона **500 м**», согласно п. 12.18, таблицы 13 СП 42.13330.2011, - для полигонов ТКО установлена СЗЗ в **500 м**., для мусороперерабатывающих и мусороперегрузочных станций: мощностью до 100 тыс. тонн отходов в год – **300 м**., свыше 100 тыс. тонн – **500 м**. |
| 9.2 | Мусороперерабатывающие и мусороперегрузочные станции твердых коммунальных отходов | Показатель транспортной доступности объекта  (размер СЗЗ) |
| **10.** | **Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в населенных пунктах при различных типах застройки** | | |
|  | Интенсивность использования жилых территорий | Показатель предельно допустимой этажности жилых и нежилых зданий в населенных пунктах | Установлен исходя из текущего состояния развития региона, с учетом требований  СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |

**3.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Красноармейский муниципальный район Саратовской области**

Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения, приведенных в основной части нормативов представлены в Таблице 2.2.

Таблица 2.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование объекта** | **Предельные значения расчетных**  **показателей** | **Обоснование предельных значений**  **расчетных показателей** |
| **1** | **Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения** | | |
| 1.1 | Объекты, относящиеся к области электроснабжения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 42.13330.2011 (Приложение Н Укрупненные показатели электропотребления); РД 34.20.185-94  Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. |
| 1.2 | Объекты, относящиеся к области тепло-, газоснабжения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 124.13330.2012 Тепловые сети. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); СП 42-101-2003 (п.3.12)  Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов потребления газа для населения Саратовской области. |
| 1.3 | Объекты, относящиеся к области водоснабжения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 30.13330.2012 (Приложение А); СП 31.13330.2012  Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. |
| 1.4 | Объекты, относящиеся к области водоотведения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 32.13330.2012 (п. 2.1); СП 42.13330.2011 (Таблица 12 - Суточный объем поверхностного стока) |
| **2** | **Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения**  **в области транспорта** | | |
| 2.1 | Места хранения личного автотранспорта, автостоянки | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | * Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19, Приложение К); * Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м (СП 42.13330.2011 п.11.21, п.11.21); * Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.22); * В соответствии с ВСН 62-91\* следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов; * От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; * Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012.   Обоснование расчетных показателей количества парковочных мест.  По данным УМВД России по Саратовской области, на 01.01.2013 г. на территории Саратовской области зарегистрировано 687 790 автомобилей, а на 01.01.2016 г. – 814 956 автомобилей.  К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 жителей равно: 380.  Требуемое расчетное число машино-мест стоянки для временного хранения автомобилей на 1000 человек равно: 380 х 0,25 = **95**  где 0,25 –открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах следует предусматривать из расчета не менее чем 25% (в жилой зоне) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 11.19. СП 42.133302011, открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе,%:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | жилые зоны | 25 | |  | промышленные и коммунально-складские зоны | 25 | |  | общегородские и специализированные центры | 5 | |  | зоны массового кратковременного отдыха | 15 |   Общий удельный показатель территории для размещения гостевых стоянок легковых автомобилей на территории жилых кварталов (микрорайонов) составляет: 2,0 м2/чел.; следовательно, требуемая площадь при расчете на 1000 человек: 2 х 1000 = 2000 м2. Площадь для стоянки одного транспортного средства равна 25 м2. Таким образом, количество автомобилей, размещенных на 2000 м2 (машино-мест на 1000 человек) равно: 2000 / 25 = **80**. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности |
| 2.2 | Объекты дорожного сервиса (АЗС, СТО) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | В соответствии с требованиями  СП 42.13330.2011 (п. 11.26 и п. 11.27);  -Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;  -Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;  Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности (СЗЗ) |
| 2.3 | Объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и  организации транспортного обслуживания населения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (глава11);  СП 42.13330.2011 (п. 11.2).  Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития городского округа. |
| **3** | **Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения**  **в области физической культуры и спорта** | | |
| 3.1 | Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586  Требуемая площадь плоскостных спортивных сооружений равна: 1 419 861,64 х 1,1 х 1,006 = 1 571 169 м2.  1 419 861,64 - средняя общая площадь плоскостных спортивных сооружений в каждом муниципальном районе области составляет 37 364,78 м2. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 1 419 861,64 м2.  1,1 - согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) обеспеченность населения плоскостными сооружениями возрастет с 19,1% (в 2015г.) до 29,1% к 2030г. – т.е. 110% от текущей обеспеченности.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетная требуемая площадь плоскостных спортивных сооружений на 1 000 человек равно: 1 571 169 / 2 487 529 х 1 000 = **631,62 м2.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  Требуемое количество мест равно: 99 073,6 х 1,1 х 1,006 = 109 635 мест.  99 073,6 -Средняя общая вместимость плоскостных спортивных сооружений на каждый муниципальный район области составляет 2 607,2 мест. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 99 073,6 места.  1,1 - согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) обеспеченность населения плоскостными сооружениями возрастет с 19,1% (в 2015г.) до 29,1% к 2030г. – т.е. 110% от текущей обеспеченности.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 109 635 / 2 487 529 х 1000 = **44,07 мест.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 3.2 | Бассейн крытый  (открытый) общего пользования | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586  СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение Ж.  Требуемое количество мест равно: 57 912 х 1,129 х 1,006 = 65 775 мест.  57 912 - Средняя общая вместимость бассейнов на каждый муниципальный район области составляет 1 524 места. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 57 912 мест.  1,129 -согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) обеспеченность населения бассейнами общего пользования возрастет с 7,1% (в 2015г.) до 20% к 2030г. – т.е. 112,9% от текущей обеспеченности.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 65 775 / 2 487 529 х 1000 = **26,44 места.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 3.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586  Требуемая площадь физкультурно-оздоровительных комплексов равна: 296 875 х 1,006 = 298 656,25 м2.  296 875 - Средняя общая площадь физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном районе области составляет 7 812,5 м2. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 296 875 м2.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетная требуемая площадь физкультурно-оздоровительных комплексов на 1 000 человек равно: 298 656,25 / 2 487 529 х 1000 = **120,06 м2.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  Требуемое количество мест равно: 30 286 х 1,006 = 30 468 мест.  30 286 - Средняя общая вместимость физкультурно-оздоровительных комплексов на каждый муниципальный район области составляет 797 мест. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 30 286 мест.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 30 468 / 2 487 529 х 1000 = **12,25 мест.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 3.4 | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586  Требуемая площадь помещений для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) равна: 94 529,18 х 1,075 х 1,006 = 102 228,58 м2.  94 529,18 - Средняя общая площадь помещений для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) в каждом муниципальном районе области составляет 2 487,61 м2. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 94 529,18 м2.  1,075 - согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) обеспеченность населения спортивными залами возрастет с 65,7% (в 2015г.) до 73,2% к 2030г. – т.е. 107,5% от текущей обеспеченности.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетная требуемая площадь помещений для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) на 1 000 человек равно: 102 228,58 / 2 487 529) х 1 000 = **41,1 м2.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  Требуемое количество мест равно: 18 119,54 х 1,075 х 1,006 = 19 595,4 мест.  18 119,54 - Средняя общая вместимость помещений для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) на каждый муниципальный район области составляет 476,83 мест. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 18 119,54 места.  1,075 - согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) обеспеченность населения спортивными залами возрастет с 65,7% (в 2015г.) до 73,2% к 2030г. – т.е. 107,5% от текущей обеспеченности.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 19 595,4 / 2 487 529 х 1 000 = **7,88 мест.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 3.5 | Спортивные школы | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586  Требуемое количество мест к 2020 году: 240 660 х 0,224 х 1,006 =54 231 мест.  240 660 - Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество детей в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 240 660 жителей (см. исходные данные).  0,224 - Согласно данным Министерства молодежной политики, спорта и туризма, доля детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования (спортивных школах), к 2020 году будет составлять 22,4 % от общего числа детей.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест в спортивных школах на 1000 детей в возрасте от 6 до 15 лет: 54 231 / 1000 = **54,23 мест**. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| **4** | **Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения**  **в области образования** | | |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02  **Обоснование** расчетных показателей объектов дошкольного образования**:**  Требуемое количество мест в детских садах: 158 103 х 1,006 = 159 051,6 мест.  158 103 - Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек в возрасте 1-7 лет, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 года, составляет 189 572 человека. Согласно государственной программе Саратовской области «Развитие образования Саратовской области до 2020 года», количество детей в возрасте 1-7 лет, имеющих возможность получить дошкольное образование, составит 83,4%: 189 572 х 0,834 = 158 103 ребенка.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест в детских садах на 1000 человек: 159 051,6 / 2 487 529) х 1 000 = **63,9 мест**.  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж);  Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02  **Обоснование** расчетных показателей объектов общего образования**:**  Требуемое количество мест в общеобразовательных организациях: 282 826 х 1,006 = 284523 мест.  282 826 - Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек в возрасте 7-18 лет, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 года, составляет 282 826 жителей.  Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях принимается равной 100%.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест в общеобразовательных организациях на 1000 человек: 284 523 / 2 487 529 х 1 000 = **114,38 мест**.  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж);  Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). |
| 4.3 | Организации дополнительного образования | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02  **Обоснование** расчетных показателей объектов общего образования**:**  Требуемое количество мест в организациях дополнительного образования на 1000 человек: 356 776 х 0,665 х 1,006 = 238 680 мест.  356 776 - Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 года, составляет 356 776 жителей.  0,665 - По данным Министерства образования, организации дополнительного образования посещают 66,5% от числа детей в возрасте 5-18 лет.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест в организациях дополнительного образования на 1000 человек: 238 680 / 2 487 529 х 1 000 = **95,95 мест**.  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж);  Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). |
| **5** | **Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения**  **в области здравоохранения** | | |
| 5.1 | Межрайонные больницы общего типа (в т. ч. детские) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во койко-мест на 1 000 жителей) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  **Обоснование показателя**:  Требуемое количество койко-мест составляет: 4 463 х 1,006 = 4 490 койко-место.  4 463 - По данным Министерства здравоохранения Саратовской области, суммарная мощность койко-мест в существующих учреждениях здравоохранения данного типа составляет 4 463.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество койко-мест на 1 000 человек составляет: 4 490 / 2 487 529 х 1 000 = **1,81 койко-место.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во посещений в смену) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  По данным Министерства здравоохранения, режим работы поликлиник при больницах представляет собой 1 и 2 смены, в зависимости от учреждения. Для расчета принимаем средний показатель 1,5 смены. Таким образом среднее количество рабочих смен за месяц равно 1,5 х 20,5\* = 30,75 смены.  \*среднее количество рабочих дней в месяц с учетом всех выходных и праздничных дней в году.  Количество посещений в смену, которых не хватает (по умершим) составляет: (3 111 х 0,45 х 1,006) / 30,75 = 45,8 посещения в смену.  3 111 - По данным Росстата за январь 2016 г. количество умерших в Саратовской области от внешних причин.  0,45 - Ежегодно по разным причинам в поликлиники при объектах данного типа обращаются 45% населения Саратовской области (1 119 388 чел.).  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  30,75 – среднее количество рабочих смен за месяц (см. расчет выше)  Расчетное требуемое количество посещений в сменув поликлиниках при объектах составляет: 13 627 х 1,006 + 45,8 = **13 754,56 посещений в смену (на все объекты)**  13 627 - По данным Министерством здравоохранения Саратовской области, текущая обеспеченность населения: поликлиники при больницах рассчитаны в совокупности на 13 627 пос./см по всем учреждениям.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  45,8 - Количество посещений в смену, которых не хватает (по умершим) |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п. 10.4. табл.5 |
| 5.2 | Городские  больницы (в т. ч. детские) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во койко-мест на 1 000 жителей) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  **Обоснование показателя**:  Требуемое количество койко-мест составляет:5 158 х 1,006 = 5 189 койко-мест.  5 158 - По данным Министерства здравоохранения Саратовской области, суммарная мощность койко-мест в существующих учреждениях здравоохранения данного типа составляет 5 158.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество койко-мест на 1 000 человек составляет:5 189 / 1 874 042 х 1 000 = **2,77 койко-мест.**  1 874 042 - Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество городского населения, проживающего на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во посещений в смену) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  По данным Министерства здравоохранения, режим работы поликлиник при больницах представляет собой 1 и 2 смены, в зависимости от учреждения. Для расчета принимаем средний показатель 1,5 смены. Таким образом среднее количество рабочих смен за месяц равно 1,5 х 20,5\* = 30,75 смены.  \*среднее количество рабочих дней в месяц с учетом всех выходных и праздничных дней в году.  Количество посещений в смену, которых не хватает (по умершим) составляет: (3 111 х 0,45 х 1,006) / 30,75 = 45,8 посещения в смену.  3 111 - По данным Росстата за январь 2016 г. количество умерших в Саратовской области от внешних причин.  0,45 - Ежегодно по разным причинам в поликлиники при объектах данного типа обращаются 45% населения Саратовской области (1 119 388 чел.).  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  30,75 – среднее количество рабочих смен за месяц (см. расчет выше)  Расчетное требуемое количество посещений в сменув поликлиниках при объектах составляет: 7 338 х 1,006 + 45,8 =  **7 428 посещений в смену (на все объекты)**  7 338 - По данным Министерством здравоохранения Саратовской области, текущая обеспеченность населения: поликлиники при больницах рассчитаны в совокупности на 13 627 пос./см по всем учреждениям.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  45,8 - Количество посещений в смену, которых не хватает (по умершим) |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п. 10.4. табл.5 |
| 5.3 | Участковые больницы | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во койко-мест на 1 000 жителей) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  **Обоснование показателя**:  Требуемое количество койко-мест составляет: 1 105 х 1,006 = 1 112 койко-мест.  1 105 - По данным Министерства здравоохранения Саратовской области, суммарная мощность койко-мест в существующих учреждениях здравоохранения данного типа составляет 1 105.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество койко-мест на 1 000 человек составляет:1 112 / 613 487 х 1 000 = **1,81 койко-мест.**  613 487 - Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество сельского населения, проживающего на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во посещений в смену) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  По данным Министерства здравоохранения, режим работы поликлиник при больницах представляет собой 1 и 2 смены, в зависимости от учреждения. Для расчета принимаем средний показатель 1,5 смены. Таким образом среднее количество рабочих смен за месяц равно 1,5 х 20,5\* = 30,75 смены.  \*среднее количество рабочих дней в месяц с учетом всех выходных и праздничных дней в году.  Количество посещений в смену, которых не хватает (по умершим) составляет: (3 111 х 0,45 х 1,006) / 30,75 = 45,8 посещения в смену.  3 111 - По данным Росстата за январь 2016 г. количество умерших в Саратовской области от внешних причин.  0,45 - Ежегодно по разным причинам в поликлиники при объектах данного типа обращаются 45% населения Саратовской области (1 119 388 чел.).  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  30,75 – среднее количество рабочих смен за месяц (см. расчет выше)  Расчетное требуемое количество посещений в сменув поликлиниках при объектах составляет: 555 х 1,006 + 45,8 =  **604 посещений в смену (на все объекты)**  555 - По данным Министерством здравоохранения Саратовской области, текущая обеспеченность населения: поликлиники при больницах рассчитаны в совокупности на 13 627 пос./см по всем учреждениям.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  45,8 - Количество посещений в смену, которых не хватает (по умершим) |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п. 10.4. табл.5 |
| 5.4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара (в т. ч. детские) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во посещений в смену) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  По данным Министерства здравоохранения, режим работы поликлиник при больницах представляет собой 1 и 2 смены, в зависимости от учреждения. Для расчета принимаем средний показатель 1,5 смены. Таким образом среднее количество рабочих смен за месяц равно 1,5 х 20,5\* = 30,75 смены.  \*среднее количество рабочих дней в месяц с учетом всех выходных и праздничных дней в году.  Количество посещений в смену, которых не хватает (по умершим) составляет: (3 111 х 0,45 х 1,006) / 30,75 = 45,8 посещения в смену.  3 111 - По данным Росстата за январь 2016 г. количество умерших в Саратовской области от внешних причин.  0,45 - Ежегодно по разным причинам в поликлиники при объектах данного типа обращаются 45% населения Саратовской области (1 119 388 чел.).  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  30,75 – среднее количество рабочих смен за месяц (см. расчет выше)  Расчетное требуемое количество посещений в сменув поликлиниках для городских округов составляет: 16 747 х 1,006 + 45,8 = **16 893,3 посещений в смену (на все объекты)**  16 747 **-** По данным Министерством здравоохранения Саратовской области, текущая обеспеченность населения: 16 747 пос./см для городских округов  Расчетное требуемое количество посещений в сменув поликлиниках для муниципальных районов, городских и сельских поселений составляет: 18 904 х 1,006 + 45,8 =  **19 063,2 посещений в смену (на все объекты)**  18 904 -По данным Министерством здравоохранения Саратовской области, текущая обеспеченность населения 18 904 пос./см для муниципальных районов, городских и сельских поселений. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п. 10.4. табл.5 |
| 5.5 | Стоматологическая поликлиника | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во посещений в смену) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  По данным Министерством здравоохранения Саратовской области, текущая обеспеченность населения: 2 805 пос./см по всем учреждениям.  По данным Министерства здравоохранения, режим работы поликлиник представляет собой 1 и 2 смены, в зависимости от учреждения. Для расчета принимаем средний показатель 1,5 смены. Таким образом среднее количество рабочих смен за месяц равно 1,5 х 20,5\* = 30,75 смены.  \* среднее количество рабочих дней в месяц с учетом всех выходных и праздничных дней в году.  Расчетное требуемое количество посещений в сменув поликлиниках составляет: (755 414 х 1,006) / 12 / 30,75 = **2 059,48 посещений в смену(на все объекты)**  755 414 -Ежегодно за помощью обращается 30 % населения Саратовской области (755 414 чел.).  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  12 – месяцы  30,75 - среднее количество рабочих смен за месяц (см. расчет выше)  Таким образом принимаем текущую обеспеченность. |
| Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п. 10.4. табл.5 |
| 5.6 | Фельдшерско-акушерские пункты | Предельные значения показателей обеспеченности объектами. (Кол-во (объект) на населенный пункт) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения.  п. 19.2-19.4. приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. №543н «Об утверждении Положения оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (с изменениями от 23 июня 2015 г. №361н, от 30 сентября 2015 г. №683н) |
| Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  СанПиН 2.1.3.2630 -10 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность''. |
| 5.7 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Предельные значения показателей обеспеченности объектами. (Кол-во (объект) на населенный пункт) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358  Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения.  п. 19.2-19.4. приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. №543н «Об утверждении Положения оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (с изменениями от 23 июня 2015 г. №361н, от 30 сентября 2015 г. №683н)  Требуемое количество автомобилей скорой медицинской помощи равно: 268 х 1,006 = 270 автомобилей.  268 - На территории области работает 268 бригад, согласно данным Министерства здравоохранения Саратовской области.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (Согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество автомобилей скорой медицинской помощи на 10 000 жителей равно: 270 / 2 487 529 х 10 000 = **1,09 автомобиль.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  СанПиН 2.1.3.2630 -10 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность''.  Согласно государственной программе Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», ожидаемым результатом развития скорой медицинской помощи до 2020 года является увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с 84,6% в 2012 году до 90,5% в 2018 году. |
| **6** | **Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения**  **в области культуры** | | |
| 6.1 | Досуговые центры, дома культуры | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.  Требуемая площадь пола досуговых учреждений и домов культуры равна: 809 606,86 х 1,006 = 814 464,5 м2**.**  809 606,86 - Средняя общая площадь пола досуговых учреждений и домов культуры в каждом муниципальном районе области составляет 21 305,44 м2. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 809 606,86 м2.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетная требуемая площадь пола досуговых учреждений и домов культуры на 1 000 человек равно: 814 464,5 / 2 487 529 х 1 000 = **327,42 м2.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  Требуемое количество мест равно: 104 400,82 х 1,006 = 105 027 мест**.**  104 400,82 - Средняя вместимость досуговых центров, домов культуры на каждый муниципальный район области составляет 2 747,39 мест. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 104 400,82 мест.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 105 027 / 2 487 529 х 1000 = **42,22 мест.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 6.2 | Клуб, учреждения клубного типа | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.  Требуемая площадь пола клубов, учреждений клубного типа равна: 63 137,95 х 1,006 = 63 516,78 м2.  63 137,95 - Средняя общая площадь пола клубов, учреждений клубного типа в каждом муниципальном районе области составляет 1 661,53 м2. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 63 137,95 м2.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетная требуемая площадь пола клубов, учреждений клубного типа на 1 000 человек равно: 63 516,78 / 2 487 529 х 1 000 = **25,53м2.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  Требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 30 039 х 1,006 = 30 219 мест.  30 039 - Средняя вместимость досуговых центров, домов культуры на каждый муниципальный район области составляет 790,5 мест. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 30 039 мест.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 30 219 / 2 487 529 х 1000 = **12,1 мест.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.3 | Музеи, выставочные залы | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.  Требуемая площадь кинотеатров и концертных залов равна: 29 615,93 х 1,006 = 29 793,63 м2.  29 615,93 - Средняя общая площадь музеев, выставочных залов в каждом муниципальном районе области составляет 779,37 м2. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 29 615,93 м2.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетная требуемая площадь кинотеатров и концертных залов на 1 000 человек равно: 29 793,63 / 2 487 529 х 1 000 = **11,98 м2.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  Требуемое количество мест равно: 1 805 х 1,006 = 1 815,8 мест.  1 805 - Средняя вместимость музеев, выставочных залов на каждый муниципальный район области составляет 47,5 мест. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 1 805 мест.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 1 815,8 / 2 487 529 х 1 000 = **0,73 места.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.4 | Кинотеатры, концертные залы | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.  Требуемая площадь кинотеатров и концертных залов равна: 78 782,87 х 1,006 = 79 255,57 м2.  78 782,87 - Средняя общая площадь кинотеатров, концертных залов в каждом муниципальном районе области составляет 2 073,23 м2. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 78 782,87 м2.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетная требуемая площадь кинотеатров и концертных залов на 1 000 человек равно: 79 255,57 / 2 487 529 х 1 000 = **31,86 м2.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  Требуемое количество мест равно: 16 193,43 х 1,006 = 16 290,6 мест.  16 193,43 - Средняя вместимость кинотеатров и концертных залов на каждый муниципальный район области составляет 426,14 мест. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 16 193,43 мест.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 16 290,6 / 2 487 529 х 1000 = **6,55 места.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.5 | Районная библиотека | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.  Требуемое количество мест равно: 4 180 х 1,006 = 4 205 мест.  4 180 - Средняя вместимость районных библиотек составляет 110 мест. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 4 180 мест.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 4 205/ 2 487 529 х 1 000 = **1,7 мест.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  Требуемая площадь фондов-хранилищ на 1 000 человек равно: 22 237,6 х 1,006 = 22 371,03 м2.  22 237,6 - Средняя площадь фондов-хранилищ районных библиотек составляет 585,2 м2. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 22 237,6 м2.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетная требуемая площадь фондов-хранилищ на 1 000 человек равно: 22 371,03 / 2 487 529 х 1 000 = **8,99 м2.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.6 | Городская / сельская библиотека | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.  Требуемое количество мест равно: 5 586 х 1,006 = 5 620 мест.  5 586 - Средняя общая вместимость городских/сельских библиотек в каждом муниципальном районе области составляет 147 мест. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 5 586 мест.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно: 5 620 / 2 487 529 х 1 000 = **2,26 мест.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г.  Требуемая площадь фондов-хранилищ равна: 51 653,7 х 1,006 = 51 963,6 м2.  51 653,7 - Средняя общая площадь фондов-хранилищ городских/сельских библиотек в каждом муниципальном районе составляет 1 359,3 м2. Количество муниципальных районов в Саратовской области равно 38. Таким образом, на область приходится 51 653,7 м2.  1,006 – коэффициент естественного прироста населения (согласно стратегии социально-экономического развития Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительством Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321-П (п. 3.3.1.) численность населения саратовской области к 2030 году увеличится на 0,6%)  Расчетная требуемая площадь фондов-хранилищ на 1 000 человек равно: 51 963,6 / 2 487 529 х 1 000 = **20,89 м2.**  2 487 529 **-** Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 г. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| **7** | **Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения**  **в области обеспечения деятельности органов государственной власти** | | |
| 7.1 | Помещения Администрации муниципального образования (муниципального района, городского или сельского поселений) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| Показатель транспортной доступности объекта |
| 7.2 | Муниципальные архивы | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».  СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| **8** | **Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения**  **в области сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов** | | |
| 8.1 | Полигон ТБО | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, с учетом полномочий Саратовской области.  Размер санитарно-защитной зоны для полигона ТКО принят в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038—01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов; п. 3.2., ч. 3: «Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона **500 м**», согласно п. 12.18, таблицы 13 СП 42.13330.2011, - для полигонов ТКО установлена СЗЗ в **500 м**. |
| 8.2 | Вывоз бытового  мусора | Предельные значения показателей обеспеченности объектами |

**Раздел IV. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов**

Местные нормативы градостроительного проектирования Красноармейского муниципального района Саратовской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Красноармейском муниципальном районе Саратовской области и учитываются при разработке документов территориального планирования Красноармейского муниципального района Саратовской области, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в муниципальных образованиях района.

При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области органами местного самоуправления Красноармейского муниципального района Саратовской области не допускается устанавливать минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчётные показатели обеспечения жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих нормативах.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26 мая 2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов местного значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений и городских округов, расположенных на территории Красноармейского района Саратовской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования, при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Красноармейского муниципального района Саратовской области объекты местного значения в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций, в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях.