### Приложение № 1к Решению Совета

**муниципального образования**

**Город Красноармейск**

**Саратовской области**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### Статья 27. Градостроительные регламенты на территории жилой зоны

Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке секционными жилыми домами средней этажности (5 этажей), многоквартирными, секционными жилыми домами малой этажности (2-3 этажа) и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилых зонах допускается в качестве вспомогательной функции размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов социального, торгового и культурно-бытового обслуживания населения, в основном, данного жилого образования, культовых зданий, автостоянок, промышленных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется организация санитарно-защитных зон.

В пределах жилых зон предусматриваются территории общего пользования (центров обслуживания населения и другие).

1. ***Зона застройки индивидуальными жилыми домами***

***Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Жилая застройка (2.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка (ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки) – от 300 до 20000 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.площадь земельного участка (ИЖС, жилой застройки)– от 300 до 1500 кв. м;площадь земельного участка (огородничество) – от 100 до 400 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве:- не менее 5 м со стороны улиц;- не мене 3 м со стороны проездов;в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до:- жилого дома – 3 м;- хозяйственных и прочих сооружений– 1 м;- открытой автостоянки –1 м;- отдельно стоящего гаража – 1 м;4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений:- до соседнего жилого дома и хозяйственных сооруженийна соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м.5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка:- до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м;- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;- до кустарников – 1 м.6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа.7. Максимальная высота жилого дома – 12 м.8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков.Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома.Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности.Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1)  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) (2.2) |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |
| Ведение огородничества (13.1) |
| Обслуживание жилой застройки (2.7) | Параметры застройки не подлежат установлению.Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка- от 400 до 1000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60 %. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Бытовое обслуживание (3.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

- площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м.2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.3. Предельное количество этажей - 1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4.) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Образование и просвещение (3.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка от 2000 до 30 000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3.Предельное количество этажей - до 4 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1,5 м с декоративными элементами. |
| Связь (6.8) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Религиозное использование (3.7)  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка- от 400 до 1000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Религиозное управление и образование (3.7.2) |
| Хранение автотранспорта (2.7.1)  | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
|  |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Гостиничное обслуживание (4.7)  | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Социальное обслуживание (3.2) | Параметры застройки не подлежат установлению.Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Культурное развитие (3.6) |
| Парки культуры и отдыха (3.6.2) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

* Санитарно-защитная зона;
* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Охранные зоны инженерных коммуникаций;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

1. ***Зона застройки малоэтажными жилыми домами***

***Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж2, Ж2/1***

Территориальная зона Ж2, Ж2/1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами, предназначена для проживания отдельных семей в отдельно стоящих домах усадебного типа и блокированных домах с правом ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (содержание домашнего скота и птицы), и индивидуальной трудовой деятельности с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка (ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки, жилая застройка) – от 300 до 20000 кв. м;ширина земельного участка – от 5 до 400 м;длина земельного участка – от 10 до 2000 м.площадь земельного участка (ИЖС; жилая застройка)– от 300 до 1500 кв. м;ширина земельного участка – от 5 м до 300 м;длина земельного участка – от 5 м до 300 м.в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве:- не менее 5 м со стороны улиц;- не мене 3 м со стороны проездов;в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до:- жилого дома – 3 м;- хозяйственных и прочих сооружений– 1 м;- открытой автостоянки –1 м;- отдельно стоящего гаража – 1 м;4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений:- до соседнего жилого дома и хозяйственных сооруженийна соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м.5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка:- до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м;- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;- до кустарников – 1 м.6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа.7. Максимальная высота жилого дома – 12 м.8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков. Максимальная высота ограждения со стороны улиц согласовывается с главным архитектором Красноармейского районаВспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома.Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности.Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) |
| Жилая застройка (2.0) |
|  |
| Хранение автотранспорта (2.7.1)  | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Обслуживание жилой застройки (2.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Образование и просвещение (3.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка от 2000 до 30 000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3.Предельное количество этажей - до 4 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1,5 м с декоративными элементами. |
| Магазины (4.4.) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Связь (6.8) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м;- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;- длина земельного участка – от 15 до 100 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей –1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Социальное обслуживание (3.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Культурное развитие (3.6) |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Гостиничное обслуживание (4.7)  | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Спорт (5.1) | Не подлежат установлению. |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

* Санитарно-защитная зона;
* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Охранные зоны инженерных коммуникаций;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

***3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами***

***Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж3***

Жилая зона Ж3 – зона застройки среднеэтажнымижилыми домами. Застройка до 7 этажей включительно, предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Жилая зона Ж3 включает в себя как сложившуюся жилую застройку, так и планируемую, осуществляемую при условии сноса существующих жилых домов в соответствии с нормами действующего законодательства на основании проектов планировки территории, утвержденных в установленном порядке.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка (ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки) – от 300 до 20000 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.площадь земельного участка (ИЖС, жилой застройки)– от 300 до 1500 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве:- не менее 5 м со стороны улиц;- не мене 3 м со стороны проездов;в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до:- жилого дома – 3 м;- хозяйственных и прочих сооружений– 1 м;- открытой автостоянки –1 м;- отдельно стоящего гаража – 1 м;4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений:- до соседнего жилого дома и хозяйственных сооружений на соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м.5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка:- до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м;- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;- до кустарников – 1 м.6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа.7. Максимальная высота жилого дома – 12 м.8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков.Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома.Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности.Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |
| Жилая застройка (2.0) |
|  |
| Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка – от 500 до 20000 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.2. Минимальные отступы от границ земельных участков: - минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного сооружения– не менее 3 метров;3. Предельное количество этажей – 7 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5. иные показатели: Минимально допустимое расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до:-детских площадок – 12 м;-площадок для отдыха взрослых – 10 м;-спортивных площадок в зависимости от шумовых характеристик – 10-40 м;-хозяйственных площадок – 20 м; -площадок для выгула собак – 40 м.6. Расстояние от площадок для сбора мусора до жилых домов не менее 20 м, но не более 100 м, до детских учреждений, спортивных площадок и площадок отдыха – не менее 25 м.7.Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта (парковки) на территории земельного участка – 1 машино-место на 2 квартиры.При размещении жилых зданий смешанного использования с размещением в нижних этажах объектов делового, культурно-просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения: Размещать вдоль красных линий улиц и магистралей.  Предусматривать отдельные входы в помещения делового, культурно-просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения со стороны улицы при наличии места для парковки автотранспорта по действующим нормам.В первом, втором и цокольном этажах жилых зданий допускается при условии выполнения требований санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил размещение объектов общественного назначения, в том числе:- магазинов розничной торговли; - общественного питания, бытового обслуживания;- отделений связи площадью не более 700 кв.м;- банков;- женских консультаций;- раздаточных кухонь, молочных кухонь; -юридических консультаций и нотариальных контор, загсов;- филиалов библиотек, выставочных залов;- контор жилищно-эксплуатационных организаций;- для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью до 150 кв. м, культурно-массовой работы с населением;- для кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (кроме цокольных этажей). |
| Магазины (4.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Спорт (5.1) | Не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание (3.1*)* | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Социальное обслуживание (3.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Хранение автотранспорта (2.7.1)  | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Бытовое обслуживание (3.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

- площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м.2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.3. Предельное количество этажей - 1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;- длина земельного участка – от 20 до 100 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Образование и просвещение (3.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка от 2000 до 30 000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3.Предельное количество этажей - до 4 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1,5 м с декоративными элементами. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков:- площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.;Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

* не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Культурное развитие (3.6) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Гостиничное обслуживание (4.7)  | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

* Санитарно-защитная зона;
* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Охранные зоны инженерных коммуникаций;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

### 4. *Зона жилой застройки специального вида*

**(зона преобразования зон застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами в зону размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения)** – вследствие нахождения жилой застройки в санитарно-защитной зоне предприятия.

***Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж5***

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Жилая застройка (2.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка (ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки) – от 300 до 20000 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.площадь земельного участка (ИЖС, жилой застройки)– от 300 до 1500 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве:- не менее 5 м со стороны улиц;- не мене 3 м со стороны проездов;в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до:- жилого дома – 3 м;- хозяйственных и прочих сооружений– 1 м;- открытой автостоянки –1 м;- отдельно стоящего гаража – 1 м;4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений:- до соседнего жилого дома и хозяйственных сооружений на соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м.5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка:- до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м;- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;- до кустарников – 1 м.6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа.7. Максимальная высота жилого дома – 12 м.8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков.Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома.Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности.Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка. |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1)  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) (2.2) |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |
| Общественное управление (3.8) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) |
| Деловое управление (4.1) |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков:- площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.;Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Развлечения(4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков под развлечения:- площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м;- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;- длина земельного участка – от 15 до 100 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей –1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м;ширина земельного участка – от 15 до 100 м;длина земельного участка – от 15 до 100 м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3.Предельное количество этажей – 3 этажа.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) |
| Спорт (5.1) | Не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Земельные участки общего пользования (12.0) |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м;- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;- длина земельного участка – от 15 до 100 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей –1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Хранение автотранспорта (2.7.1)  | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Ветеринарное обслуживание (3.10) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 40 до 300 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

* Санитарно-защитная зона;
* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Охранные зоны инженерных коммуникаций;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил»

### Статья 28. Градостроительные регламенты на территориях общественно-деловой зоны

Общественно – деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно – исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

1. ***Зона делового, общественного и коммерческого назначения***

***Кодовое обозначение зоны (индекс) – О1.***

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Бытовое обслуживание (3.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

- площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м.2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.3. Предельное количество этажей - 1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Социальное обслуживание (3.2) | Не подлежат установлению. |
| Общественное управление (3.8) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) |
| Деловое управление (4.1) |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. |
| Земельные участки общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Оказание социальной помощи населению (3.2.2) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков:- площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.;Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м;- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;- длина земельного участка – от 15 до 100 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей –1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Общественное управление (3.8) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м;ширина земельного участка – от 15 до 100 м;длина земельного участка – от 15 до 100 м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3.Предельное количество этажей – 3 этажа.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Деловое управление (4.1) |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) |
| Спорт (5.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 1000 до 10000 кв. м;- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;- длина земельного участка – от 20 до 100 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей – 1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Не подлежат установлению. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Культурное развитие (3.6) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Связь (6.8) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Жилая застройка (2.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка (блокированная, многоквартирная застройки) – от 300 до 20000 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.площадь земельного участка (ИЖС, жилой застройки)– от 300 до 1500 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве:- не менее 5 м со стороны улиц;- не мене 3 м со стороны проездов;в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до:- жилого дома – 3 м;- хозяйственных и прочих сооружений– 1 м;- открытой автостоянки –1 м;- отдельно стоящего гаража – 1 м;4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений:- до соседнего жилого дома и хозяйственных сооружений на соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м.5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка:- до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м;- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;- до кустарников – 1 м.6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа.7. Максимальная высота жилого дома – 12 м.8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков.Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома.Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности.Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка. |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1)  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Служебные гаражи (4.9) | Не подлежат установлению (для коммунального обслуживания).1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Ветеринарное обслуживание (3.10) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 40 до 300 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Религиозное использование (3.7)  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка- от 400 до 1000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) | Не подлежат установлению |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

* Санитарно-защитная зона;
* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Охранные зоны инженерных коммуникаций;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

1. ***Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения***

***Кодовое обозначение зоны (индекс) О-2***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Бытовое обслуживание (3.3) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м.2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.3. Предельное количество этажей - 1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Социальное обслуживание (3.2) | Не подлежат установлению. |
| Общественное управление (3.8) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) |
| Деловое управление (4.1) |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. |
| Земельные участки общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению. |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков:- площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.;Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м;- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;- длина земельного участка – от 15 до 100 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей –1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Образование и просвещение (3.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка от 2000 до 30 000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3.Предельное количество этажей - до 4 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1,5 м с декоративными элементами. |
| Дома социального обслуживания (3.2.1.)  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Оказание социальной помощи населению (3.2.2) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Медицинские организации особого назначения (3.4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Ветеринарное обслуживание (3.10) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 40 до 300 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Религиозное использование (3.7)  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка- от 400 до 1000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Религиозное управление и образование (3.7.2) |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Служебные гаражи (4.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Парки культуры и отдыха (3.6.2) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Хранение автотранспорта (2.7.1)  | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) | Не подлежат установлению |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

* Санитарно-защитная зона;
* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Охранные зоны инженерных коммуникаций;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

### Статья 29. Градостроительный регламент на территориях инженерно-транспортной инфраструктуры:

1. ***Зона инженерной инфраструктуры***

***Код обозначения зоны (индекс) И***

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сетей и сооружений инженерной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов.

Основные виды разрешенного использования территорий зоны транспортной инфраструктуры:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. |
| Связь (6.8) | Не подлежат установлению |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |
| Специальное пользование водными объектами (11.2) |
| Гидротехнические сооружения (11.3) |
| Недропользование (6.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка - от 10 до 15000000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не устанавливается.3. Предельное количество этажей – не устанавливается4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается |
| Производственная деятельность (6.0) | Не подлежат установлению |
| Причалы для маломерных судов (5.4) | Не подлежат установлению |
| Общее пользование водными объектами (11.1) | Не подлежат установлению |
| Гидротехнические сооружения (11.3) | Не подлежат установлению |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Склады (6.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка - от 100. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Складские площадки (6.9.1) |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Служебные гаражи (4.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |
| Земельные участки общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |
| Водный транспорт (7.3) | Не подлежат установлению. |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Не подлежат установлению.

1. ***Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры***

***Код обозначения зоны (индекс) – Т-1.***

Территориальная зона Т1 включает в себя земли, предназначенные для размещения автомобильных дорог в границах полосы отвода и зданий, сооружений, технологически связанных с эксплуатацией автомобильных дорог и обеспечением движения автомобильного транспорта (дорожное полотно, искусственные и защитные дорожные сооружения, производственные объекты и элементы обустройства автомобильных дорог).

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Автомобильный транспорт (7.2) | Не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание(3.1) | Не подлежат установлению. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Энергетика (6.7) |
| Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Связь (6.8)  | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Хранение автотранспорта (2.7.1)  | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1)  | Не подлежат установлению. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Общественное питание(4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Деловое управление (4.1) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Склады(6.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка - от 100. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Земельные участки общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Бытовое обслуживание (3.3) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м.2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.3. Предельное количество этажей - 1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
|  Служебные гаражи (4.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Складские площадки (6.9.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка - от 100. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  Транспорт (7.0) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Не подлежат установлению.

1. ***Зона размещения гаражей***

***Код обозначения зоны (индекс) – Т-3.***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
|  Служебные гаражи (4.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |
| Коммунальное обслуживание(3.1) | Не подлежат установлению. |
| Энергетика (6.7) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Земельные участки общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Связь (6.8) | Не подлежат установлению |
| Хранение автотранспорта (2.7.1)  | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1)  | Не подлежат установлению. |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

* Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Складские площадки (6.9.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка - от 100. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  Транспорт (7.0) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Не подлежат установлению.

1. ***Зона воздушного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры***

***Код обозначения зоны (индекс) – Т4.***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Воздушный транспорт (7.4) | Не подлежат установлению |
| Коммунальное обслуживание(3.1) | Не подлежат установлению. |
| Связь (6.8) | Не подлежат установлению |
| Склады(6.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 10 до 15000000 кв. м;- ширина земельного участка – от 4 м;- длина земельного участка – от 4 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Обеспечение обороны и безопасности (8.0) | Не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

* Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

* Не установлены.

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Не подлежат установлению.

### Статья 30.Градостроительный регламент на территориях зон производственного использования:

1. ***Производственная зона***

***Кодовое обозначение зоны (индекс) – П1-0, П1-1, П1-2,П1-3***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Тяжелая промышленность (6.2) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 100 до 15000000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Легкая промышленность (6.3) |
| Автомобилестроительная промышленность (6.2.1) |
| Фармацевтическая промышленность (6.3.1) |
| Пищевая промышленность (6.4) |
| Нефтехимическая промышленность (6.5) |
| Строительная промышленность (6.6) |
| Недропользование (6.1) | Не подлежат установлению. |
| Приюты для животных (3.10.2) | 1. Площадь земельного участка определять исходя из перечня объектов, входящих в состав приюта для животных.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
5. Иные показатели: проектирование приюта для животных следует выполнять с учетом требований по энергосбережению и по охране окружающей среды СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Рекомендуется в одном приюте размещать не более 500 животных. В случае превышения указанного числа животных следует разделять территорию приюта на планировочные зоны с санитарными разрывами. Численность (мощность) приютов устанавливается заданием на проектирование. Общую площадь озеленения территории приюта, включая площадь ветро- и пылезащитных полос древесных и кустарниковых насаждений, а также площадь газонных покрытий следует принимать не менее 20 % от общей площади территории. |
| Связь (6.8) | Не подлежат установлению. |
| Склады (6.9) |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 10 до 15000000 кв. м;- ширина земельного участка – от 4 м;- длина земельного участка – от 4 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  Служебные гаражи (4.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |
| Хранение автотранспорта (2.7.1)  | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Складские площадки (6.9.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка - от 100. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. |
| Бытовое обслуживание (3.3) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м.2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.3. Предельное количество этажей - 1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков:- площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.;Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Земельные участки общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

* Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
|  Деловое управление (4.1) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Не подлежат установлению. |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Не подлежат установлению.

1. ***Коммунально-складская зона***

***Кодовое обозначение зоны (индекс) – П-2.***

Коммунально-складская зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечивающих их функционирование, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Производственная деятельность (6.0) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 100 до 15000000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Недропользование (6.1) | Не подлежат установлению. |
| Тяжелая промышленность (6.2) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 100 до 15000000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Легкая промышленность (6.3) |
| Автомобилестроительная промышленность (6.2.1) |
| Фармацевтическая промышленность (6.3.1) |
| Пищевая промышленность (6.4) |
| Нефтехимическая промышленность (6.5) |
| Строительная промышленность (6.6) |
| Энергетика (6.7) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Склады (6.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 10 до 15000000 кв. м;- ширина земельного участка – от 4 м;- длина земельного участка – от 4 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Связь (6.8) | Не подлежат установлению |
| Складские площадки (6.9.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка - от 100. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Приюты для животных (3.10.2) | 1. Площадь земельного участка определять исходя из перечня объектов, входящих в состав приюта для животных.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
5. Иные показатели: проектирование приюта для животных следует выполнять с учетом требований по энергосбережению и по охране окружающей среды СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Рекомендуется в одном приюте размещать не более 500 животных. В случае превышения указанного числа животных следует разделять территорию приюта на планировочные зоны с санитарными разрывами. Численность (мощность) приютов устанавливается заданием на проектирование. Общую площадь озеленения территории приюта, включая площадь ветро- и пылезащитных полос древесных и кустарниковых насаждений, а также площадь газонных покрытий следует принимать не менее 20 % от общей площади территории. |
| Служебные гаражи (4.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м.Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;4-х этажных – 12 кв. м;5-и этажных – 10 кв. м.Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей – 2 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест |
| Ремонт автомобилей (4.9.1.4) |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков:- площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.;Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для:одноэтажных - 30 кв. м;2-х этажных -20 кв. м;3-х этажных - 14 кв. м;Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м.3. Предельное количество этажей – 3 этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Образование и просвещение (3.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка от 2000 до 30 000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.3.Предельное количество этажей - до 4 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1,5 м с декоративными элементами. |
| Водный транспорт (7.3) | Не подлежат установлению |
| Причалы для маломерных судов (5.4) | Не подлежат установлению |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

|  |  |
| --- | --- |
| Железнодорожный транспорт (7.1) | Не подлежат установлению |
| Железнодорожные пути (7.1.1) | Не подлежат установлению |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | Не подлежат установлению |
| Транспорт (7.0) | Не подлежат установлению |
| Автомобильный транспорт (7.2) | Не подлежат установлению |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) | Не подлежат установлению |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Не подлежат установлению.

### Статья 31. Градостроительный регламент на территориях зон сельскохозяйственного использования:

1. ***Зона сельскохозяйственных угодий***

***Код обозначения зоны (индекс) – Сх1.***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Растениеводство (1.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 500 до 500000 кв. м;- ширина земельного участка – от 20 до 1000 м;- длина земельного участка – от 20 до 2000 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) |
| Овощеводство (1.3) |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) |
| Садоводство (1.5) |
| Выращивание льна и конопли (1.6) |
| Животноводство (1.7); |
| Скотоводство (1.8) |
| Звероводство (1.9) |
| Птицеводство (1.10) |
| Свиноводство (1.11) |
| Рыбоводство (1.13) |
| Пчеловодство (1.12) |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | Минимальный размер участка составляет 300 кв.м., максимальный размер участка – 20000 кв.м.Другие параметры не подлежат установлению |
| Обеспечениесельскохозяйственногопроизводства (1.18) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 500 до 500000 кв. м;- ширина земельного участка – от 20 до 1000 м;- длина земельного участка – от 20 до 2000 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Сенокошение (1.19) |
| Связь (6.8) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Питомники (1.17) | Не подлежат установлению |

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Хранение и переработкасельскохозяйственнойпродукции (1.15) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 500 до 500000 кв. м;- ширина земельного участка – от 20 до 1000 м;- длина земельного участка – от 20 до 2000 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Жилая застройка (2.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка (ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки) – от 300 до 20000 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.площадь земельного участка (ИЖС, жилой застройки)– от 300 до 1500 кв. м;в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил.2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве:- не менее 5 м со стороны улиц;- не мене 3 м со стороны проездов;в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до:- жилого дома – 3 м;- хозяйственных и прочих сооружений– 1 м;- открытой автостоянки –1 м;- отдельно стоящего гаража – 1 м;4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений:- до соседнего жилого дома и хозяйственных сооружений на соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м.5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка:- до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м;- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;- до кустарников – 1 м.6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа.7. Максимальная высота жилого дома – 12 м.8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков.Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома.Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) |
| Общее пользование водными объектами (11.1) | Не подлежат установлению |
| Недропользование (6.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка - от 10 до 15000000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не устанавливается.3. Предельное количество этажей – не устанавливается4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Для зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения выделены следующие ограничения:

* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

1. ***Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения***

***Код обозначения зоны (индекс) – Сх2.***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Сельскохозяйственное использование (1.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 500 до 500000 кв. м;- ширина земельного участка – от 20 до 1000 м;- длина земельного участка – от 20 до 2000 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) |
| Овощеводство (1.3) |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) |
| Садоводство (1.5) |
| Выращивание льна и конопли (1.6) |
| Животноводство (1.7); |
| Скотоводство (1.8) |
| Звероводство (1.9) |
| Птицеводство (1.10) |
| Свиноводство (1.11) |
| Рыбоводство (1.13) |
| Сенокошение (1.19) |
| Обеспечениесельскохозяйственногопроизводства (1.18) |
| Выпас селькохозяйственных животных (1.20) |
| Связь (6.8) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Питомники (1.17) | Не подлежат установлению |

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Хранение и переработкасельскохозяйственнойпродукции (1.15) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 500 до 500000 кв. м;- ширина земельного участка – от 20 до 1000 м;- длина земельного участка – от 20 до 2000 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Общее пользование водными объектами (11.1) | Не подлежат установлению. |
| Жилая застройка (2.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:площадь земельного участка (ЛПХ) – от 300 до 20000 кв. м;площадь земельного участка (жилая застройка) – 300 до 1500 кв.м.2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве:- не менее 5 м со стороны улиц;- не мене 3 м со стороны проездов;в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.3.Предельное количество этажей – не более 3 этажей.4.Максимальная высота жилого дома – 12 м.5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.6.Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) |
| Недропользование (6.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка - от 10 до 15000000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не устанавливается.3. Предельное количество этажей – не устанавливается4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Для зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения выделены следующие ограничения:

* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

1. ***Зона размещения садов и иных садоводческих и огороднических некоммерческих объединений***

***Код обозначения зоны (индекс) – Сх3***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | Минимальный размер участка составляет 300 кв.м., максимальный размер участка – 20000 кв.м.Другие параметры не подлежат установлению |
| Ведение огородничества (13.1) | 1. Не подлежат установлению: площадь, высота и процент застройки2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве:- не менее 5 м со стороны улиц;- не мене 3 м со стороны проездов;в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. |
| Ведение садоводства (13.2) |
| Ведение дачного хозяйства (13.3) |
| Овощеводство (1.3) |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |
| Связь (6.8) |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области. |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования): |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования): |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Спорт (5.1) | Не подлежат установлению |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Для зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения выделены следующие ограничения:

* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

### Статья 32. Градостроительные регламенты на территориях зон специального назначения

В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах

1. ***Зона специального назначения, связанная с захоронениями***

***Код обозначения зоны (индекс) – Сп-1***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Ритуальная деятельность (12.1) | Не подлежат установлению.Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00, СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения".Размеры санитарно-защитных зон в зависимости от площади и в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. |
| Связь (6.8) |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Религиозное использование (3.7)  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования:- площадь земельного участка- от 400 до 1000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

* Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

* Не установлены.
1. ***Зона специального назначения, связанная с размещением полигонов ТБО, ЖБО***
2. ***Зона специального назначения, связанная с размещением скотомогильников***

***Код обозначения зоны (индекс) – Сп-3, Сп-4***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Специальная деятельность (12.2) | Не подлежат установлению.Применяются параметры в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы» и др. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |
| Связь (6.8) |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

* Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

* Не установлены.
1. ***Территория общего пользования***

***Код обозначения зоны (индекс) – Сп-5***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению.При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Связь (6.8) |
| Коммунальное обслуживание (3.1) |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |
| Запас (12.3) |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

* Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области. |
| Общественное питание (4.6) |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

Не подлежат установлению.

### Статья 33. Градостроительные регламенты на территориях зон рекреационных назначений

1. З***она зеленых насаждений общего пользования***

***Кодовое обозначение зоны (индекс)- Р2***

Территориальная зона Р-2 включает благоустроенные озелененные территории на всей территории поселка, предназначенные для повседневного кратковременного отдыха населения, а также включает лесные территории естественного происхождения в поселковой черте, активно используемые населением в рекреационных целях. На территории лесов и лесопарков сохраняется природный ландшафт, с проведением благоустройства и организации мест отдыха.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Охота и рыбалка (5.3) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| Коммунальное обслуживание(3.1) |
| Связь (6.8) |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |
| Общее пользование водными объектами (11.1) | Не подлежат установлению. |
| Передвижное жилье (2.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 300 до 20000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не установлены.3. Предельное количество этажей – не установлены.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлены. |
| Спорт (5.1) | Не подлежат установлению. |
| Культурное развитие (3.6) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков под развлечения:- площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м;- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;- длина земельного участка – от 15 до 100 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей –1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

* Не установлены

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению |
| Магазины (4.4)Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м.2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания:- площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.;2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;3.Предельное количество этажей - до 3 этажей.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами.6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |

1. ***Зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения.***
2. ***Зона размещения объектов санаторно-курортного назначения***

***Кодовое обозначение зоны (индекс)- Р3, Р4***

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид использования** | **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства** |
| Охота и рыбалка (5.3) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| Коммунальное обслуживание(3.1) |
| Связь (6.8) |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |
| Общее пользование водными объектами (11.1) | Не подлежат установлению. |
| Передвижное жилье (2.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 300 до 20000 кв. м;2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не установлены.3. Предельное количество этажей – не установлены.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлены. |
| Отдых (рекреация) (5.0) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 1000 до 500000 кв. м;- ширина земельного участка – не подлежит установлению;- длина земельного участка – не подлежит установлению.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Спорт (5.1) | Не подлежат установлению. |
| Культурное развитие (3.6) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков под развлечения:- площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м;- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;- длина земельного участка – от 15 до 100 м.2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м.3. Предельное количество этажей –1 этаж.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Природно-познавательный туризм(5.2) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:- площадь земельного участка- от 1000 до 500000 кв. м;- ширина земельного участка – не подлежит установлению;- длина земельного участка – не подлежит установлению.2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Туристическое обслуживание (5.2.1) |
| Курортная деятельность (9.2) |
| Санаторная деятельность (9.2.1) |
| Общее пользование водными объектами (11.1) | Не подлежат установлению.Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

* Не установлены

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

* Не установлены

***Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:***

* Санитарно-защитная зона;
* Водоохранная зона;
* Прибрежная защитная полоса;
* Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* Охранные зоны инженерных коммуникаций;
* Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

### Приложение № 2 к Решению Совета

**муниципального образования**

**Город Красноармейск**

**Саратовской области**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# **Приложение**

## ***Классификатор видов разрешенного использования земельных участков с изменениями и дополнениями от 04.02.2019 г.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида разрешенного использования земельного участка[\*](#sub_1111) | Описание вида разрешенного использования земельного участка[\*\*](#sub_2222) | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка[\*\*\*](#sub_3333) |
| 1 | 2 | 3 |
| Сельскохозяйственное использование | Ведение сельского хозяйства.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 1.1 - 1.20](#sub_1011), в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 1.0 |
| Растениеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 1.2-1.6](#sub_1012) | 1.1 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
| Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | 1.3 |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | 1.4 |
| Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур | 1.5 |
| Выращивание льна и конопли | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли | 1.6 |
| Животноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 1.8-1.11](#sub_1018), [1.15](#sub_10115), [1.19](#sub_1119), [1.20](#sub_1120) | 1.7 |
| Скотоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.8 |
| Звероводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.9 |
| Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.10 |
| Свиноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.11 |
| Пчеловодство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | 1.12 |
| Рыбоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | 1.13 |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | 1.14 |
| Хранение и переработкасельскохозяйственнойпродукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | 1.16 |
| Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | 1.17 |
| Обеспечениесельскохозяйственногопроизводства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 |
| Сенокошение | Кошение трав, сбор и заготовка сена | 1.19 |
| Выпассельскохозяйственныхживотных | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 |
| Жилая застройка | Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 2.1 - 2.3](#sub_1021), [2.5 - 2.7.1](#sub_1025) | 2.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);выращивание сельскохозяйственных культур;размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | 2.1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с [кодом 2.1](#sub_1021);производство сельскохозяйственной продукции;размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 |
| Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | 2.4 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;благоустройство и озеленение;размещение подземных гаражей и автостоянок;обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |
| Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;благоустройство и озеленение придомовых территорий;обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 |
| Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с [кодами 3.1](#sub_1031), [3.2](#sub_1032), [3.3](#sub_1033), [3.4](#sub_1034), [3.4.1](#sub_10341), [3.5.1](#sub_10351), [3.6](#sub_1036), [3.7](#sub_1037), [3.10.1](#sub_103101), [4.1](#sub_1041), [4.3](#sub_1043), [4.4](#sub_1044), [4.6](#sub_1046), [5.1.2](#sub_1512), [5.1.3](#sub_1513), если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 4.9](#sub_1049) | 2.7.1 |
| Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.1-3.10.2](#sub_1031) | 3.0 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1-3.1.2](#sub_1311) | 3.1 |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 |
| Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.2.1 - 3.2.4](#sub_1321) | 3.2 |
| Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 4.7](#sub_1047) | 3.2.4 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.4.1 - 3.4.2](#sub_10341) | 3.4 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);размещение станций скорой помощи;размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 |
| Медицинские организации особого назначения | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | 3.4.3 |
| Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.5.1 - 3.5.2](#sub_10351) | 3.5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.2 |
| Культурное развитие | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.6.1-3.6.3](#sub_1361) | 3.6 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 |
| Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 |
| Цирки и зверинцы | Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | 3.6.3 |
| Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.7.1-3.7.2](#sub_1371) | 3.7 |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 |
| Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 |
| Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.8.1-3.8.2](#sub_1381) | 3.8 |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 |
| Представительская деятельность | Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8.2 |
| Обеспечение научной деятельности | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.9.1 - 3.9.3](#sub_10391) | 3.9 |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 |
| Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9.3 |
| Ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.10.1 - 3.10.2](#sub_103101) | 3.10 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 |
| Предпринимательство | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных [кодами 4.1-4.10](#sub_1041) | 4.0 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с [кодами 4.5 - 4.8.2](#sub_1045);размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Развлечения | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 4.8.1 - 4.8.3](#sub_1481) | 4.8 |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 |
| Проведение азартных игр | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон | 4.8.2 |
| Проведение азартных игр в игорных зонах | Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | 4.8.3 |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 3.0](#sub_1030), [4.0](#sub_1040), а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |
| Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4](#sub_14911) | 4.9.1 |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 |
| Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 5.1 - 5.5](#sub_1051) | 5.0 |
| Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 5.1.1 - 5.1.7](#sub_1511) | 5.1 |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | 5.1.1 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 |
| Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1.5 |
| Авиационный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1.6 |
| Спортивные базы | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | 5.1.7 |
| Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 |
| Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | 5.2.1 |
| Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | 5.3 |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | 5.4 |
| Поля для гольфа или конных прогулок | Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | 5.5 |
| Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | 6.0 |
| Недропользование | Осуществление геологических изысканий;добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | 6.1 |
| Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 |
| Автомобилестроительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 |
| Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 6.3 |
| Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |
| Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | 6.5 |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 |
| Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 3.1](#sub_1031) | 6.7 |
| Атомная энергетика | Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции | 6.7.1 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#sub_1311), [3.2.3](#sub_1323) | 6.8 |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 |
| Обеспечение космической деятельности | Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности | 6.10 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 |
| Научно-производственная деятельность | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | 6.12 |
| Транспорт | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 7.1 -7.5](#sub_1071) | 7.0 |
| Железнодорожный транспорт | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 7.1.1 - 7.1.2](#sub_1711) | 7.1 |
| Железнодорожные пути | Размещение железнодорожных путей | 7.1.1 |
| Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | 7.1.2 |
| Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 7.2.1 - 7.2.3](#sub_1721) | 7.2 |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#sub_10271), [4.9](#sub_1049), [7.2.3](#sub_1723), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 |
| Обслуживание перевозок пассажиров | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 7.6](#sub_1076) | 7.2.2 |
| Стоянкитранспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | 7.2.3 |
| Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | 7.3 |
| Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 |
| Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 |
| Внеуличный транспорт | Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт;размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров) | 7.6 |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 |
| Обеспечение вооруженных сил | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования | 8.1 |
| Охрана Государственной границы Российской Федерации | Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации | 8.2 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | 8.4 |
| Деятельность по особой охране и изучению природы | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи) | 9.0 |
| Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 |
| Курортная деятельность | Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта | 9.2 |
| Санаторная деятельность | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 |
| Использование лесов | Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 10.1 - 10.4](#sub_10101) | 10.0 |
| Заготовка древесины | Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов | 10.1 |
| Лесные плантации | Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов | 10.2 |
| Заготовка лесных ресурсов | Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов | 10.3 |
| Резервные леса | Деятельность, связанная с охраной лесов | 10.4 |
| Водные объекты | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | 11.0 |
| Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | 11.1 |
| Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | 11.2 |
| Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | 11.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования.Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 12.0.1 - 12.0.2](#sub_11201) | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#sub_10271), [4.9](#sub_1049), [7.2.3](#sub_1723), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 |
| Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;размещение соответствующих культовых сооружений;осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | 12.1 |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 |
| Запас | Отсутствие хозяйственной деятельности | 12.3 |
| Земельные участки общего назначения | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | 13.0 |
| Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 |
| Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с [кодом 2.1](#sub_1021), хозяйственных построек и гаражей | 13.2 |
|  |